**10. pārbaudes lapa operatoriem, kuri veic radioaktīvo materiālu transportēšanu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **FAKTU KONSTATĀCIJA** | **PAPILDINFORMĀCIJA** |
| **Transportētās pakas** |
| 1. | Transportētas izņēmuma pakas | ir nav  |  |
| 2. | Transportētas rūpnieciskās pakas (IP-1, IP-2, IP-3) | ir nav  |  |
| 3. | Transportētas A tipa pakas | ir nav  |  |
| 4. | Transportētas B tipa pakas (BU, BM) | ir nav  |  |
| 5. | Transportētas C tipa pakas *(transportēšanai ar AVIO transportu)* | ir nav  |  |
| 6. | Radioaktīvā materiāla transportēšana īpašā kārtībā vai ekskluzīvās lietošanas apstākļos | ir nav  |  |
| **Darbu vadītājs** |
| 7. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav  |  |
| 8. | Darbu vadītāja iegūtā izglītība atbilstoša prasībām | ir nav  |  |
| 9. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | ir nav  |  |
| 10. | Darbu vadītājs ir tieši iesaistīts darbību veikšanā ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav  |  |
| 11. | Darbu vadītājam pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem atbilstoša prasībām | ir nav  |  |
| **Darbinieki** |
| 12. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav  |  |
| 13. | Veikts izvērtējums darbinieku iedalīšanai kategorijās | ir nav  |  |
| 14. | Darbinieki iedalīti A kategorijā | ir nav  |  |
| 15. | Darbinieki iedalīti B kategorijā | ir nav  |  |
| 16. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | ir nav  |  |
| 17. | Darbinieku apmācība rīcībai avārijas gadījumā  | ir nav  |  |
| 18. | Spēkā esoša autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadāšanai (7.klases kravām) | ir nav  |  |
| 19. | Darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes atbilstoši kategorijai | ir nav  |  |
| 20. | Darbiniekiem individuālā dozimetrija | ir nav  |  |
| 21. | Darbinieku dozimetrijai izmantoti individuālie dozimetri | ir nav  |  |
| 22. | Darbinieku dozimetrijai izmantoti individuālie elektroniskie dozimetri | ir nav  |  |
| 23. | Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | ir nav  |  |
| 24. | Darbinieku saņemto dozu uzskaite veikta un darbinieki ar saņemtajām dozām ir iepazīstināti | ir nav  |  |
| 25. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laikā ir zemākas par kategorijai noteikto limitu | ir nav  |  |
| **Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultants (padomnieks)** |
| 26. | Apliecinājums par bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) nozīmēšanu  | ir nav  |  |
| 27. | Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantam (padomniekam) profesionālās kvalifikācijas sertifikāts | ir nav  |  |
| 28. | Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultants (padomnieks) iesaistīts ar drošību saistītās darbībās *(kontrolē tiesību aktu normu ievērošanu, ziņo komersantam par konstatētajiem pārkāpumiem vai trūkumiem, kas var ietekmēt bīstamo kravu pārvadājumu drošību, bīstamo kravu identifikācija, klasifikācija un marķēšana, transporta dokumentācijas sagatavošana, personāla apmācība, procedūru un instrukciju izstrāde)* | ir nav  |  |
| **Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma** |
| 29. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma saskaņota ar VVD RDC un aktualizēta | ir nav  |  |
| **Instrukcija**  |
| 30. | Instrukcija radiācijas drošībā  | ir nav  |  |
| 31. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem (ne retāk kā reizi gadā) | ir nav  |  |
| **Radiācijas mēriekārtas** |
| 32. | Operatora rīcībā ir un tiek lietotas radiācijas mēriekārtas | ir nav  |  |
| 33. | Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana veikta | ir nav  |  |
| **Transportlīdzeklis un transportēšana** |
| 34. | Transportlīdzeklis aprīkots ar bīstamības zīmju uzlīmēm un plakātiem  | ir nav  |  |
| 35. | Transportlīdzeklī vienlaicīgi transportētas radioaktīvo materiālu saturošās pakas kopā ar citām precēm  | ir nav  |  |
| 36. | Transportlīdzeklim ne retāk kā reizi ceturksnī veikta radioaktīvā piesārņojuma pārbaude  | ir nav  |  |
| 37. | Transportlīdzeklī ir avārijas komplekts | ir nav  |  |
| 38. | Transportlīdzeklis aprīkots ar aizsargbarjeru *(darbinieku aizsardzībai pret radiāciju)* | ir nav  |  |
| 39. | Nodrošināts, ka transportēšanu veic ne mazāk kā divi darbinieki | ir nav  |  |
| 40. | Transportlīdzeklī ir pavaddokumenti atbilstoši prasībām  | ir nav  |  |
| **Pakas un marķējuma pārbaudes** |
| 41. | Pirms transportēšanas veiktas paku pārbaudes  | ir nav  |  |
| 42. | Pakas marķējums atbilstošs prasībām  | ir nav  |  |
| 43. | Instrukcija par rīcību pakas neatbilstības gadījumā izstrādāta  | ir nav  |  |
| 44. | Veikti ieraksti par paku pārbaudi | ir nav  |  |
| **Citas prasības** |
| 45. | Ievērots ALARA princips (iekraušana/izkraušana) *(attālums, laiks, aizsardzība)* | ir nav  |  |
| 46. | Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana veikta, ja nepieciešams | ir nav  |  |
| 47. | Nodrošināti transportlīdzekļa fiziskās aizsardzības pasākumi  | ir nav  |  |
| 48. | Fiziskās aizsardzības pasākumu plāns saskaņots ar Valsts drošības dienestu, ja nepieciešams | ir nav  |  |
| 49. | Plāns sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avārijas gadījumā izstrādāts un aktuāls | ir nav  |  |
| 50. | Plāns sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avārijas gadījumā saskaņots ar VVD RDC un vietējo pašvaldību | ir nav  |  |
| 51. | Plāns sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avārijas gadījumā saskaņots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | ir nav  |  |
| 52. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu iesniegts | ir nav  |  |